**Teploměr / datalogger s teplotní kalibrací**

- měřicí rozsah teplot v minimálním rozsahu -30 °C až 60 °C

- přesnost měření teploty min. ±0,5 °C

- kapacita interní paměti alespoň 30 000 dat s možností zvolení intervalu ukládání dat

- interval ukládání dat - minimálně po 60 minutách

- datalogger s displejem a dělením stupnice po 0,1 °C

- možnost přenosu dat do PC pomocí USB portu

- součástí musí být i SW pro analýzu dat s možností exportu dat

- teploměr bez externího čidla

- teploměr s teplotními alarmy

- napájení pomocí baterie

- dodání včetně teplotní kalibrace na požadované teploty (chladnička / skříň)