Nabídkový list :

|  |
| --- |
| ***Lavičky/sedáky*** |
| **Popis činnosti** | **Jednotková cena v Kč**  |
| Nátěr dřevěných částí (odstranění starého nátěru, nátěr základovou barvou, nátěr povrchovou barvou) - celé lavičky |  |
| Výměna 1 prkna (demontáž poškozeného prvku, povrchová úprava – nátěr základovou a povrchovou barvou, montáž) , vč. prkna |  |
| Výměna 2 prken (demontáž poškozeného prvku, povrchová úprava – nátěr základovou a povrchovou barvou, montáž), vč. prken |  |
| Výměna 3 prken (demontáž poškozeného prvku, povrchová úprava – nátěr základovou a povrchovou barvou, montáž), vč. prken |  |
| Výměna 4 prken (demontáž poškozeného prvku, povrchová úprava – nátěr základovou a povrchovou barvou, montáž), vč. prken |  |
| Výměna 5 prken (demontáž poškozeného prvku, povrchová úprava – nátěr základovou a povrchovou barvou, montáž), vč. prken |  |
| Výměna 1 ks betonové bočnice -vykopání, instalace do betonového základu hl. 30 cm, montáž, úprava terénu  |  |
| Výměna 2 ks betonových bočnic -vykopání, instalace do betonového základu hl. 30 cm, montáž , úprava terénu  |  |
| Výměna 1 ks litinové bočnice - demontáž lavičky, vyšroubování a zašroubování do zámkové dlažby |  |
| Výměna 2 ks litinových bočnic - demontáž lavičky, vyšroubování a zašroubování do zámkové dlažby |  |
| Doplnění šroubů – max. 4 ks |  |
| Instalace nové lavičky s betonovými bočnicemi - zabetonování do hl. 50 cm, úprava terénu  |  |
| Instalace nové lavičky s litinovými bočnicemi (přišroubování do zámkové dlažby – max. 8 šroubů) |  |
| Demontáž a odvoz litinových laviček (max. 20 ks) za 1 ks |  |
| Rozvoz a instalace litinových laviček ( max. 20 ks) za 1 ks |  |
| Sběr a odvoz přenosných laviček (max. 30 ks) za 1 ks |  |
| Rozvoz a umístění přenosných laviček (max. 30 ks) za 1 ks |  |
| Odstranění betonové lavičky (vykopání, úprava terénu, likvidace) |  |
| ***Pískoviště*** |
| **Popis činnosti** | **Jednotková cena** |
| Výměna 1 ks prkna dřevěného obložení (demontáž poškozeného kusu, povrchová úprava – nátěr základovou a povrchovou barvou, montáž) |  |
| Výměna 1 ks části obložení – užití  recyklovaného materiálu (demontáž poškozeného kusu, montáž) |  |
| Oprava betonového lože |  |
| Výměna palisád – pr. 10/12 cm (demontáž, zabetonování do 40 cm hloubky) |  |
| ***Jiné prvky*** |
| **Popis činnosti** | **Ks/jednotka** | **Jednotk.cena** |
| Sloupky – nátěr - „plzeňská zeleň“  | ks |  |
| Vrátka – svařování, výměna pantů (včetně materiálu) | ks |  |
|  - výměna zámku (včetně materiálu) | ks |  |
| Dřevěné kůly (zábrany) pr. 10/12 cm, délka 1 m – dodání a instalace (zabetonování do hl. 40 cm)  | ks |  |
| Instalace kovových zábran v parku Chvojkovy lomy – 1 pár (4 stojiny) | 1 pár |  |
| Demontáž kovových zábran v parku Chvojkovy lomy – 1 pár (4stojiny) | 1 pár |  |
| Oprava vyvráceného kůlu – zabetonování  |  ks |  |
| Zhotovení stojanu č. 1 na informační tabule\* | ks |  |
| Zhotovení stojanu č. 2 na informační tabule\*  | ks |  |
| Přimontování inf.tabule na stojan, instalace zabetonováním do hl. 40 cm  | ks |  |
| Jiná montáž inf. tabule (4 šrouby do zdi, 4 oka na plot) | ks |  |
| Čištění inf. tabule | ks |  |
| Instalace odpadkového koše  | ks |  |
| Zazimování panenky v parčíku Francouzská | 1 x |  |
| Odstranění obalu z panenky v parčíku Francouzská | 1 x |  |
| Kontrola všech laviček a odpadkových košů – četnost 1 x za 14 dnů | 1 kontrola |  |
| Práce zde nespecifikované \*\* | Kč/ 1 hod./1 pracovník  |  |

 \* stojan – 1. na kovový sloupek 1 m přivařit 2 pruhy z 2 cm páskoviny délky 60 cm se

 4 otvory , 40 cm od sebe

 2. na kovový sloupek 0,6 m přivařit 2 pruhy z 2 cm páskoviny délky 20 cm se

 4 otvory, 20 cm od sebe

\*\* práce zde nespecifikované – hodinová sazba za práce, zde neuvedené