

|  |
| --- |
| **Podklady pro veřejnou zakázku OINF** |
| **Výpočetní technika a síťové prvky pro RD Jeseník****Vypracoval: p. Lukáš Just****Kontroloval: Ing. Lukáš Horníček** |
|  |

# MATERIÁL

Variantní řešení jiného výrobce není přípustné, pokud je u dané položky ve sloupci VŘ (tj. variantní řešení) uvedeno „Nepřípustné“.

Variantní řešení jiného výrobce je přípustné, pokud je u dané položky ve sloupci VŘ (tj. variantní řešení) uvedeno „Přípustné“ a současně nabízené variantní řešení splňuje parametry uvedené v odstavci „Parametry alternativního řešení od jiného výrobce“ u daného předmětu plnění.

Variantní řešení jiného výrobce je nutno předem prokonzultovat:

Ing. Lukáš Horníček – e-mail: hornicek@diamo.cz tel.: 566 593 785, mob.: 736 422 466.

Zároveň požadujeme záruční dobu v délce rovné nebo větší uvedené u jednotlivých položek.

| Výrobce, model, konfigurace | Množství | VŘ |
| --- | --- | --- |
| Aruba 2530 48G Switch 4SFPObjednávací kód výrobce/distributora: J9775AZáruka minimálně: doživotní záruka | 1 ks | Nepřípustné |
| Canon i-SENSYS MF443dwObjednávací kód výrobce/distributora: 3514C008Parametry alternativního řešení od jiného výrobce:* Vlastnosti tiskárny:
	+ *Laserová*
	+ *Černobílá*
	+ *Formát tiskárny A4*
	+ *DPI tisku 600 a více*
	+ *DPI skeneru 600 a více*
	+ *Multifunkční*
	+ *Automatický oboustranný tisk*
	+ *Rozhraní RJ45, WIFI*
	+ *Rychlost tisku 30 a více stran/min*
	+ *Tisk první strany po 10s a méně*
	+ *Vstupní zásobník na papír 300 stran a více*
	+ *Výstupní zásobník na papír 150 stran a více*
* *Vlastnosti skeneru*
	+ *DPI skeneru 600 a více*
	+ *Hardwarové rozlišení skeneru [DPI]: 600 x 600*
	+ *Podavač skeneru DADF (50 listů)*
	+ *Rychlost skenování 30 a více stran/min*
* *Výtěžnost originální tonerové kazety:*
	+ *8000 a více stran A4 při 5% pokrytí*
* *Náklady na tisk:*
	+ *0,5kč/starna s originálním tonerem a při 5% pokrytí*

Záruka minimálně: 24 měsíců |  1 ks | Přípustné |
| Dell OptiPlex 3080 SFF, černáObjednávací kód výrobce/distributora: 1YMW1Záruka minimálně: 36 měsíce se službou Next Business Day On-Site |  3 ks | Nepřípustné |
| Dell Professional P2419HObjednávací kód výrobce/distributora: 210-APWUZáruka minimálně: 36 měsíce se službou Next Business Day On-Site |  3 ks | Nepřípustné |
| Fastech pásek se suchým zipem ETN FAST-Strap 10 MMObjednávací kód výrobce/distributora: T0601599991125Parametry variantního řešení:* *šířka 15mm*
* *délka 25m*
* *technologie háčková a flaušová část*
* *odolný UV záření*

Zaruka minimálně: 24 měsíců |  1 ks | Přípustné |
| FISCHER Hmoždinka dlouhá SX 8x65 L (50ks)Objednávací kód výrobce/distributora: 24828Zaruka minimálně: 24 měsíců |  2 sd | Nepřípustné |
| Gembird Ergo Maxi, černáObjednávací kód výrobce/distributora: MP-GEL-BLACKParametry variantního řešení:* *ergonomické provedení*
* *gelový polštářek*

Záruka minimálně: 24 měsíců |  3 ks | Přípustné |
| HPE X121 1G SFP LC LX TransceiverObjednávací kód výrobce: J4859C*Parametry alternativního řešení od jiného výrobce:** *shodné parametry jako J4859C*
* *kompatibilní s J9775A*

Preferované alternativní řešení:SPS-7120WHPE (J4859D OEM)Záruka minimálně: 36 měsíců |  4 ks | Přípustné |
| Konica Minolta bizhub C227Multifunkční zařízení:* *Popis:*
	+ *Multifunkční zařízení A3 s rychlostí 22 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.4, XPS a OOXML. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 100 listů boční vstup. Média A6 až A3 s gramáží 60–256 g/m2. Standardně 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.*
* *Osazení:*
	+ *Jednotka fotoválce černá DR - 214K*
	+ *Vývojnice černá DV - 214K*
	+ *Zobrazovací jednotka IU - 214Y*
	+ *Zobrazovací jednotka IU - 214M*
	+ *Zobrazovací jednotka IU - 214C*
	+ *Odpadní nádoba na toner*
	+ *Jednotka přenosového pásu*
	+ *Fixační jednotka*
	+ *Dotykové pero*
	+ *Manuál v ČJ*
* *Příslušenství:*
	+ *Konica Minolta DF-628 podavač originálů*
	+ *Konica Minolta DK-514 stolek pod stroj*
	+ *Konica Minolta WT-506 pracovní deska*
	+ *Konica Minolta KP-101 číselnice*
	+ *Konica Minolta UK-211 rozšířená paměť 2 GB*
* *Licenční sada:*
	+ *Konica Minolta LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů*

Zaruka minimálně: 36 měsícůSlužby:* požadujeme, aby dodavatel byl schopný poskytnout na vyžádání placený servis záruční/pozáruční s reakční dobou do druhého pracovního dne.
* požadujeme administrátorský přístup do multifunkčního zařízení.
* doprava zařízení na místo určení včetně dopravy servisního technika
* zkompletování, oživení, nastavení a otestování multifunkčního zařízení
* upgrade na nejnovější verzi firmware a zapnutí podpory SMB 2.0
 |  1 ks | Nepřípustné |
| Konica Minolta TN221C - originální tonerObjednávací kód výrobce/distributora: A8K3450Zaruka minimálně: 24: měsíců |  1 ks | Nepřípustné |
| Konica Minolta TN221K - originální tonerObjednávací kód výrobce/distributora: A8K3150Zaruka minimálně: 24: měsíců |  1 ks | Nepřípustné |
| Konica Minolta TN221M - originální tonerObjednávací kód výrobce/distributora: A8K3350Zaruka minimálně: 24: měsíců |  1 ks | Nepřípustné |
| Konica Minolta TN221Y - originální tonerObjednávací kód výrobce/distributora: A8K3250Zaruka minimálně: 24: měsíců |  1 ks | Nepřípustné |
| Logitech MK270, CZObjednávací kód výrobce/distributora:920-004527Záruka minimálně: 24: měsíců |  3 ks | Nepřípustné |
| Solarix krabice/box na omítku bílá SX9-0-WH Objednávací kód výrobce/distributora: 23100090Zaruka minimálně: 24 měsíců |  10 ks | Nepřípustné |
| Solarix Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1UObjednávací kód výrobce/distributora: 24200124Zaruka minimálně: 24 měsíců |  1 ks | Nepřípustné |
| Solarix rychlozařezávací keystone CAT6 STP RJ45 SXKJ-6-STP-BK-NAObjednávací kód výrobce/distributora: 25286804Zaruka minimálně: 24 měsíců |  20 ks | Nepřípustné |
| Solarix zásuvka modulární pro 2 keystony pod omítku bílá SX9-2-0-WH Objednávací kód výrobce/distributora: 23100102Zaruka minimálně: 24 měsíců |  10 ks | Nepřípustné |
| UTP kabel, CAT6, 500m/cívka, outdoor provedeníObjednávací kód výrobce/distributora: 1128Parametry variantního řešení:* *kategorie 6*
* *délka 500m*
* *stínění UTP*
* *PE plášť, černý, UV provedení*
* *výrobcem certifikován pro venkovní použití*

Zaruka minimálně: 24 měsíců |  1 ks | Přípustné |
| Vrut se zápustnou hlavou TORX drážka, částečný závit, ŽZ 5 x 50/30 TRX25Objednávací kód výrobce/distributora: -Zaruka minimálně: 24 měsíců |  100 ks | Přípustné |
| Záložní napájecí zdroj APC Smart UPS SC 620VAObjednávací kód výrobce/distributora: SC620IParametry alternativního řešení od jiného výrobce:* Technické parametry:
	+ *Výkon minimálně 350 W / 600VA*
	+ *Počet zásuvek minimálně 4 (IEC C13)*
	+ *Komunikační rozhraní RS232*
* *Akumulátor:*
	+ *Min. kapacita 12 Ah / 12V*

Záruka minimálně: 24 měsíců |  1 ks | Přípustné |